|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaal keuze voetbed | | | |
| **Hardheid** | | **Kleur** | **Eigenschappen** |
| 35 shore | Marmerzwart / groen / paars | | Zacht zeer dempend. Kan vervormen |
| 40 shore | Zwart / bruin / beige / rood / blauw | | Dempend. Geschikt bij voorvoet en hielklachten. |
| 45 shore | Antraciet / kurk | | Stevig en toch dempend |
| 50 shore | Bruin / zwart / beige | | Zeer stevig. Geschikt voor forse valgisatie en adipositas |